Arbeitsschutzunterweisung    
Bei allen Tätigkeiten können Situationen auftreten, die zu Verletzungen, Bränden und gesundheitlichen Schäden führen können. Um diese zu verhindern, sollte jeder die betrieblichen Anweisungen, Hinweise und Unfallverhütungsvorschriften beachten und einhalten.       

· [image: image1.emf]Dazu muss sich jeder über die möglichen Gefährdungen am Arbeitsplatz informieren. Hierzu liegen Betriebsanweisungen für den Umgang mit Geräten, Maschinen und Gefahrstoffen vor. In diesen wird aufgezeigt, welche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln einzuhalten und welche Persönliche Schutzausrüstungen zu tragen sind.
· Voraussetzung für ein gutes und unfallfreies Arbeiten sind Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz und im gesamten Betrieb.

· [image: image2.png]


Bei Arbeitsbeginn immer eine Sicht- und Funktionskontrolle auf  Mängel hin an Geräten und Maschine durchführen. Festgestellte Mängel sofort melden. Nicht mit mangelhaften Geräten arbeiten.
· Nur elektrische Geräte und Maschinen benutzen, die turnusmäßig überprüft wurden.

· [image: image3.emf]Vorsicht an Quetsch-, Scher- und Einzugsstellen, nicht in solche Gefahrenbereiche greifen.

· Lasten möglichst aus der Hocke mit geradem Rücken aufnehmen und nahe am Körper tragen, um die Wirbelsäule zu schonen.

· Beim Transportieren von Materialien muss der Transportweg immer gut zu sehen sein, um Stürze zu vermeiden. Möglichst nicht rückwärts gehen u. Hilfsmittel benutzen, (Tragegurte, Sackkarre, Rollwagen).
· [image: image4.png]


Transport-, Flucht- und Rettungswege nicht verstellen und immer frei halten.

· [image: image5.emf][image: image6.png]


Im Arbeitsbereich nicht essen, trinken und rauchen.

· Vor Pausen und bei Arbeitsschluss Hände gründlich reinigen.
· Aushängenden Hautschutzplan beachten und einhalten.

· [image: image7.png]


Keine Ringe, Ketten oder andere behindernden Schmuckgegenstände bei der Arbeit tragen.

· Leitern nur mit gültiger Prüfplakette benutzen und auf standfesten Böden aufstellen. Vor Benutzung die Leiter auf  mögliche Beschädigungen und Mängel hin kontrollieren. Keine beschädigte Leiter verwenden.
· Hinweis- und Verbotszeichen sowie den aushängenden Flucht- und Rettungsplan beachten.
· [image: image8.png])



Zur Vermeidung von Infektionen und Ausbreitung von Krankheiten betrieblichen aktuellen Hygieneplan beachten und einhalten.  
· [image: image9.png]


Vor und während der Arbeitzeit gilt Alkoholverbot. Begünstigt werden Arbeitsunfälle weiterhin durch: sich von der Arbeit ablenken lassen, Hektik, Stress, Unordnung und ungenügende Aufmerksamkeit. 
· Ereignet sich ein Arbeitsunfall oder ein Wegeunfall, diesen sofort in der Betriebsleitung melden und im Verbandbuch eintragen lassen. Betriebsanweisung für Schnittverletzungen beachten. 
· Zum vorbeugenden Brandschutz die betriebliche Brandschutzordnung beachten. 

· Rauchen ist nur auf  festgelegten Raucherinseln gestattet.

· [image: image10.emf]Heizungen sind ständig von brennbaren Materialien frei zuhalten.

· Bei Arbeitsschluss alle nicht benötigten Geräte abschalten.

· [image: image11.emf]Bei Ausbruch und Bemerken eines Brandes sofort alle Mitarbeiter benachrichtigen und die Feuerwehr anrufen: Tel. 112. Die Fragen der Feuerwehr kurz und sachlich beantworten. Wenn möglich kleine Entstehungsbrände mit den vorhandenen Feuerlöschern bekämpfen. Dabei auf Eigensicherheit achten und keine gesundheitsschädlichen Brandgase einatmen.

· Feuerlöscher sind wie folgt zu bedienen:

     - Feuerlöscher aus der Halterung nehmen und zum Brandherd tragen.

[image: image12.emf]     - Im sicheren Abstand vor der Brandstelle auf den Boden stellen.

     - Sicherungselement abziehen (Splint oder Plastelement). 

     - Sprühschlauch in Richtung Brandherd halten und

     - Druckhebel oder Einschlagknauf betätigen und Sprühstrahl auf den Brand halten.
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